|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 1**  **Техническая спецификация** | | | | | | | | |
| **№ лота** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма тенге** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| 1 | Кровать медицинская функциональная механическая | Доступная и популярная функциональная кровать.Удобная регулировка угла наклона головной и спинной секции с помощью складного червячного привода в ножной части.Функциональность:4-секционное ложе из стальных ложементов, 3 из которых с возможностью регулировки.  Оснащение:Съемные, регулируемые дополнительные аксессуары для различных медицинских манипуляций  Безопасность и комфорт:Складные съемные боковые ограждения-рейлинги для максимальной безопасости пользователя.  Удобные съемные торцевые спинки с защитными бамперами, предотвращающие повреждение кровати при ударах.  Маневремнные колеса обеспечивают удобное перемещение кровати по различным покрытиям.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Диаметр колес не более - 125 мм. Длина ложа не менее - 1970 мм. Ширина ложа - 870 мм. .Высота ложа не менее - 510 мм. Количество секций – 4. Привод – Механический. Длина кровати не менее- 2180 мм. Ширина кровати не менее - 950 мм. Высота кровати не более - 920 мм. Количество боковых ограждений – 2. Складные боковые ограждения .Грузоподъемность не менее- 250 кг. Диапазон угла наклона головной секции - 0-60 °. Материал основания кровати - Стальной профиль. Материал спинок - ABS-пластик. Атравматические угловые бампера. Торцевые спинки кровати –Съёмные. Материал ложементов – Сталь. Механический привод с червячной передачей - 2 шт. Количество колес с педальным тормозом – 2. Возможность установить инфузионную стойку. Возможность установить устройство для подтягивания . Диапазон угла наклона тазобедренной секции - 0-40 °.Описание кровати: Основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием. Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами. Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит из стальных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами с червячной передачей. Колеса кровати имеют стальные несущие части, два колеса с индивидуальными педальными тормозами. Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), которые служат барьером, и по мере необходимости могут подниматься и опускаться. Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. Боковые ограждения изготовлены из металла и оснащены рычагами-клавишами для опускания. КОМПЛЕКТАЦИЯ: Кровать 1 шт. Комплект крепежа 1 уп. Паспорт 1 экз.. Транспортные характеристики: Вес брутто (ед) не более - 74,0 кг. Вес нетто (ед) не более- 68.8 кг. Габариты в упаковке (ед) не более - 218\*97\*22 см. Количество в транспортной упаковке - 1 шт. Объем (ед)не более - 0.4652 м³. В комплекте к кровати идет матрац (Легкий, удобный матрац).ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Габариты (ДхШхВ) не менее: 1900х850х80. Грузоподъемность не менее: 125 кг. ОПИСАНИЕ: Матрац в удобном чехле из водонепроницаемой ткани. Устойчив к обработке дезинфицирующими средствами. Чехол на молнии. Состав матраца - пенополиуретан. Матрац разделен на четыре формообразующие секции. | штука | 5 | 488600 | 2443000 | в течении 30 календарных дней с момента заключения договора | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО»,  г. Петропавловск  4 Линия, 2 |
| **Итого 2443000 тенге** | | | | | | | | |

**Директор Бижанов К.Б.**